02.09.2026 MAREA NEAGRĂ PERIMETRE ENERGIE EOLIENE OFFSHORE HG 664 din 27.08.2026


Guvernul României
Hotărârea nr. 664/2026 privind aprobarea listei perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre
În vigoare de la 27 august 2026
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 27 august 2026. Formă aplicabilă la zi, 02 septembrie 2026.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - (1) Se aprobă lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Perimetrele eoliene offshore sunt definite prin coordonate topogeodezice în sistem de referinţă World Geodetic System 1984 - WGS84.
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Nr. 664.
ANEXĂ 


LISTA
perimetrelor eoliene offshore propuse pentru concesionare în vederea dezvoltării energiei eoliene offshore în sectorul românesc al Mării Negre
Ministerul Energiei (MoE), prin "Strategia energetică a României 2025-2035", a stabilit obiectivul de a instala până în anul 2035 o capacitate eoliană offshore de 3 GW. Acestea urmau să fie întâmpinate de perimetrele de concesiune 1, 2 şi 3.
• Perimetrele concesiunilor 1, 2 şi 3 definesc fiecare o zonă pentru un proiect propus de energie eoliană offshore, cu o capacitate totală de 3,1 GW.
• Aceste perimetre de concesiuni se află în zone potrivite pentru proiecte eoliene offshore cu fundaţii fixe.
• Aceste perimetre de concesiune sunt fezabile folosind tehnologia offshore actuală şi evită zonele cu sensibilitate ridicată.
* LCOE normalizat la 100% pentru perimetrul concesiunii cu cel mai mic LCOE.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Coordonate (utilizând proiecţia WGS84)
	Informaţii tehnice de bază

	
	Nr. 
	Perimetru de concesiune offshore
	Longitudine (°E)
	Latitudine (°N)
	Suprafaţă estimată
(km2)
	Capacitate estimată
(MW)
	Densitate nominală
(MW/km2)
	Viteza medie a vântului la înălţimea de 150 m
(m/s)
	Intervalul de adâncime al apei
(m)
	LCOE relativ*

	
	1
	Perimetrul de concesiune 1
	29.91015743
	44.41931116
	631
	1,900
	3
	7.8
	63 până la 75 Fixă
	100.0%

	
	
	
	30.09294404
	44.54223194
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.24416035
	44.53243736
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.17936489
	44.40406901
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.17369363
	44.39182461
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.15248703
	44.36991617
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.12191128
	44.32592717
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.11263613
	44.29700313
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.10590011
	44.29218747
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.10121518
	44.27544805
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30.09539149
	44.26768168
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.97401937
	44.26886288
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.97354523
	44.20841122
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.89520094
	44.22115677
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.83656007
	44.22566803
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.91015743
	44.41931116
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Perimetrul de concesiune 2
	29.64945211
	44.26232813
	149
	600
	4
	7.9
	55 până la 67 Fixă
	102.1%

	
	
	
	29.63709497
	44.05537756
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.5286008
	44.04820604
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.52890968
	44.14018174
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.64945211
	44.26232813
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Perimetrul de concesiune 3
	29.77901558
	44.0152206
	168
	600
	3.6
	7.7
	65 până la 75 Fixă
	110.5%

	
	
	
	29.87685071
	44.00312704
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.91540587
	43.98671876
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.90676477
	43.95554094
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.91723448
	43.93541972
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.91347333
	43.89725811
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.85355699
	43.89991962
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.85399776
	43.86137402
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.81246336
	43.86260815
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.7893102
	43.86366074
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.77203117
	43.86681566
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.75482782
	43.87412789
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.77901558
	44.0152206
	
	
	
	
	
	


Pentru fiecare dintre perimetrele prevăzute în tabelul anterior sunt prezentate, în continuare, principalele constrângeri şi elemente relevante avute în vedere la delimitarea acestora.
*** Prezenţa unui element în cadrul unui perimetru de concesiune nu implică incompatibilitate cu dezvoltarea energiei eoliene offshore, ci reflectă necesitatea unei evaluări la nivel de proiect şi a unor măsuri de atenuare, acolo unde este cazul.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Constrângeri ale elementelor asupra amplasării perimetrului de concesiune [constrângeri-cheie ale planului de amenajare a spaţiului maritim şi considerentele privind coexistenţa (de exemplu, navigaţia, activităţile militare, pescuitul, biodiversitatea şi activităţile de petrol şi gaze) sunt evidenţiate cu**]
	Elemente de biodiversitate în cadrul perimetrului de concesiune (% de acoperire a perimetrului de concesiune)***
	Elemente sociale în cadrul perimetrului de concesiune (% de acoperire a perimetrului de concesiune)**
	Elemente tehnice în cadrul perimetrului de concesiune (% de acoperire a perimetrului de concesiune)**

	
	1
	Perimetrul de concesiune 1
	Elemente cu sensibilitate ridicată (scor 4):
• Nord: B10. Zone protejate legal**
• Est: T9. Alte activităţi ale navelor
- trafic naval Odesa-Bosfor (deşi în prezent transportul maritim are densitate redusă) T11. Zonă militară sensibilă**
• Vest: T9. Alte activităţi ale navelor
Considerente privind maturitatea tehnologică/LCOE:
• Est: menţinerea adâncimii maxime a apei la 75 m
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• B2. Păsări migratoare (100%)
• B4. Lilieci (100%)
• B6. Peşti (70%)
• B7. Habitate protejate (90%)
• B10. Zone protejate legal (15%)
Patru elemente de biodiversitate au sensibilitate moderată pe cea mai mare parte sau pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea zonelor cu sensibilitate moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• S1. Acvacultură şi pescuit (85%)
• S3. Patrimoniu subacvatic (100%)
Ambele elemente sociale au sensibilitate moderată pe cea mai mare parte sau pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea
zonelor cu sensibilitate moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• T5. Infrastructură de petrol şi gaze (95%)
Există două câmpuri de explorare separate care se suprapun cu acest perimetru de concesiune, Istria şi XV MIDIA.

	
	2
	Perimetrul de concesiune 2
	Elemente cu sensibilitate ridicată (scor 4):
• Nord şi est: T9. Alte activităţi ale navelor
• Sud: T5. Infrastructură de petrol şi gaze**
• Vest: T11. Zonă militară sensibilă**
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• B2. Păsări migratoare (30%)
• B4. Lilieci (100%)
• B5. Mamifere marine (90%)
• B7. Habitate protejate (100%)
Trei elemente de biodiversitate au sensibilitate moderată pe cea mai mare parte sau pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea zonelor cu sensibilitate moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• S1. Acvacultură şi pescuit (100%)
• S3. Patrimoniu subacvatic (100%)
Ambele elemente sociale au sensibilitate moderată pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea zonelor cu sensibilitate
moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• T5. Infrastructură de petrol şi gaze (100%)
Există un singur câmp de explorare care influenţează acest perimetru de concesiune, EX-25 LUCEAFARUL.

	
	3
	Perimetrul de concesiune 3
	Elemente cu sensibilitate ridicată (scor 4):
• Nord: T5. Infrastructură de petrol şi gaze**
• Nord-est: T4. Aerodromuri
• Vest: T9. Alte activităţi ale navelor LCOE şi maturitate tehnologică:
• În alte zone: menţinerea adâncimii maxime a apei la 75 m
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• B4. Lilieci (100%)
• B5. Mamifere marine (100%)
Două elemente de biodiversitate au sensibilitate moderată pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea zonelor cu sensibilitate moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• S1. Acvacultură şi pescuit (10%)
• S3. Patrimoniu subacvatic (100%)
Ambele elemente sociale au sensibilitate moderată pe cea mai mare parte sau pe întregul perimetru de concesiune, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă evitarea
zonelor cu sensibilitate moderată.
	Elemente cu sensibilitate moderată (scor 3) referitoare la:
• T5. Infrastructură de petrol şi gaze (100%)
• T9. Alte activităţi ale navelor (10%)
Există un singur câmp de explorare care influenţează acest perimetru de concesiune, NEPTUN XIX 1.


Tabelul de mai jos prezintă elementele luate în considerare în procesul de delimitare a perimetrelor eoliene offshore, utilizate pentru evaluarea tuturor perimetrelor prezentate în prezenta anexă.



	
	
	
	

	
	Biodiversitate
	Social
	Tehnic

	
	B1. Păsări marine
B2. Păsări migratoare
B3. Alte specii de păsări rezidente
B4. Lilieci
B5. Mamifere marine
B6. Peşti
B7. Habitate protejate
B8. Iarbă de mare
B9. Macroalge
B10. Zone protejate legal
B11. Zone recunoscute internaţional
B12. Zone sensibile din punct de vedere ecologic
	S1. Acvacultură şi pescuit
S2. Comunităţi costiere şi popoare indigene
S3. Patrimoniu subacvatic
S4. Peisaj terestru şi marin
S5. Atracţii turistice şi zone de ecoturism
S6. Situri pentru scufundări
S7. Câmp vizual
	T1. Activitate seismică
T2. Cost nivelat al energiei
T3. Viteza vântului la rafală extremă
T4. Aerodromuri
T5. Infrastructură de petrol şi gaze
T6. Cabluri submarine
T7. Muniţie neexplodată
T8. Culoare de navigaţie, porturi şi zone de ancoraj
T9. Alte activităţi ale navelor
T10. Zone militare cunoscute public
T11. Zone militare sensibile
T12. Zone de extracţie a agregatelor şi a altor materiale
T13. Adâncimea ape



